**Функция 43**  чтение Device Identification (Basic device identification)

|  |  |
| --- | --- |
| **Запрос** | |
| **Имя поля** | **Значение** |
| Адрес устройства | 1 - 127 |
| Функция | 0x2B |
| MEI Type | 0x0E |
| Read Dev Id code | 0x01 |
| Object Id | 0x00 |
| CRC младший байт | 0xXX |
| CRC старший байт | 0xXX |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответ** | |
| **Имя поля** | **Значение** |
| Адрес устройства | 1 - 127 |
| Функция | 0x2B |
| MEI Type | 0x0E |
| Read Dev Id code | 0x01 |
| Conformity Level | 0x01 |
| More Follows | 0x00 |
| NextObjectId | 0x00 |
| Number Of Objects | 0x03 |
| Object Id | 0x00 |
| Object Length | 0x04 |
| Object Value | «TECO» |
| Object Id | 0x01 |
| Object Length | 0x0A |
| Object Value | «Monitoring» |
| Object Id | 0x02 |
| Object Length | 0x05 |
| Object Value | 1.0.1 |
| CRC младший байт | 0xXX |
| CRC старший байт | 0xXX |